\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_.

A empresa ( ), com sede ( ), município de ( ), contato telefônico ( ), e-mail ( ) inscrita no CNPJ/MF sob o número .............................………………......, envia o presente orçamento, com objetivo de participar da cotação de preços feita pelo Município de Dois Vizinhos, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 130 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.205.640/0001-08, referente a cotação dos produtos abaixo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓD.** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO** | **UNIDADE** | **QUANT.** | **VALOR**  **UNITÁRIO** |
| 1 |  | MONITOR 21,5' LED FULL HD VGA, HDMI, DVI  Tela: - Tamanho da tela: 54,6 cm (21,5 "), Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Tempo de resposta: 5 ms, - Proporção da tela: 16: 9 - Tecnologia de Luz: LED - Tecnologia painel: Twisted Nematic Film (TN Film), - Ângulo ajustável de exibição, - Ângulo de inclinação: -5º para 25º. Ângulo de Visão: - Horizontal: 170º, - Vertical: 160º. Vídeo:- Resolução máxima: 1920 x 1080, - Padrão Refresh Rate: 60 Hz, - Suporte de cor: 16.7 milhões de cores, - Relação de contraste: 100.000.000: 1, - Brilho: 200 cd / m². Interfaces / Portas:- DVI,- VGA,- HDMI. Energia de Alimentação: - Tensão de entrada: 120 V AC / 230 V AC - Consumo de energia: 18.10 W (Funcionamento), - Consumo de energia: 450 mW (Stand-by), - Consumo de energia: 350 mW (Off-Mode). Físico:- Cor: Preto, - Montagem VESA: 100 x 100 mm. Certificado:- EPEAT Gold, - MPR Conteúdo da Embalagem:- 01 Monitor LED 21.5´, - 01 Cabo VGA, - 01 Cabo de alimentação MODELO TRIPOLAR – novo padrão brasileiro, com plugue de 3 pinos, tipo:C - Manual do Usuário, **Código Comprasnet 453202**. | Unidade | 100 |  |

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável pela Empresa

*carimbo CNPJ*